****

**Рекомендовано Технологической и Монтажной службами.**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМАМ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ПОЛОТЕН В ПОТОЛОК.**

**Требования к проему.**

1. Проем должен быть сформирован (т.е. иметь четкие размеры: высоту, ширину и толщину), оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, арматуры, пенобетона, пазогребневых плит, керамической плитки или отштукатурены).
2. Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны и горизонтальны. Допускается непараллельность не более **5 мм** в зоне дверного проема.
3. В зоне открывания полотна не должно быть **провисаний потолка**. Плоскость потолка в зоне открывания должна быть ровной и перпендикулярной плоскости полотна.



1. Боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (отклонение не более **3 мм на 1000 мм** высоты).
2. Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость, отклонение плоскостности может составлять не более **3 мм** на проем.



1. Проем не должен иметь сужений, т.е. его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на **5 мм** на сторону.

**Особенности установки**

1. Полотно устанавливается в подготовленный чистовой проем на чистовое напольное покрытие согласно Требований к проему.
2. Таблица размеров проема для распашной двери в потолок Невидимка прямого для полотен высотой 2900 мм.

**Номинальный (рекомендуемый) размер проема.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ширина (проема)** | **Высота (проема)** | **Размер полотна** |
| 700 | 2920 | 600х2900 |
| 800 | 2920 | 700х2900 |
| 900 | 2920 | 800х2900 |
| 1000 | 2920 | 900х2900 |
| 1100 | 2920 | 1000х2900 |

# **Таблица размеров дверных блоков и проемов для распашной двери в потолок с обрамлением коробка с наличниками H=80 мм.**

(приведены округленные размеры конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер полотна** | **min****ширина/высота** | **max****ширина/высота** |
| 600х2900 | 673х2915 | 769х2940 |
| 700х2900 | 773х2915 | 869х2940 |
| 800х2900 | 873х2915 | 969х2940 |
| 900х2900 | 973х2915 | 1069х2940 |
| 1000х2900 | 1073х2915 | 1169х2940 |

# **Таблица размеров дверных блоков и проемов для распашной двери в потолок с обрамлением моноблок для компланарной системы.**

(приведены округленные размеры конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер полотна** | **min****ширина/высота** | **max****ширина/высота** |
| 600х2900 | 673х2915 | 754х2940 |
| 700х2900 | 773х2915 | 854х2940 |
| 800х2900 | 873х2915 | 954х2940 |
| 900х2900 | 973х2915 | 1054х2940 |
| 1000х2900 | 1073х2915 | 1154х2940 |

**Примечание:**

- при минимальной ширине и высоте проема зазор между полом и полотном будет составлять 10 мм, зазоры между вертикальными частями короба и проемом составляет 10 мм., зазор между полотном и потолком составляет 5 мм.